





Configurar los dispositivos en modo trunk















De switch 0 y switch 2 establecemos el port channel 1














Configurar por channel 3

