Red 192.168.0.0/24

Requerimientos:

* Red personal (100 hosts)
* Red ventas (50 hosts)
* Red TI (25 hosts)
* Red GUEST (25 hosts)

División de subredes con máscara de longitud variable

192.168.0.X / 25



